**Auszugbrause H.200 auf schwenkbarer Standsäule**

Artikelnummer: **1316**

Ausschreibungstext

Schwenkbare Standsäule H. 195 L. 215 für Armaturen mit Auszugbrause.

Standsäule mit Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard-/Regenstrahl.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Standsäule mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Brauseschlauch BIOSAFE zur Begrenzung des Bakterienwachstums: transparentes Polyurethan, um bei Auftreten von Biofilm ein ordnungsgemäßes Austauschen zu gewährleisten, innen und außen glatt.

Brauseschlauch mit geringem Durchmesser (Innen-Ø 6): geringes Wasservolumen.

Mit spezifischer Rückholhilfe.

Körper aus Messing verchromt.

Standsäule für Spültisch mit 30 Jahren Garantie.