

Waschtisch-Einhebelmischer
Einhebelmischer für Einlochmontage H. 85 L. 135
Mischbatterie mit Hygienehebel

Artikelnummer: 2521L


Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage H. 85 L. 135 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE. 

Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. 

Keine Gefahr einer ungewollten Vermischung von Warm- und Kaltwasser.

Ohne Rückflussverhinderer an den Zuläufen.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar. 

Betätigung durch Hygienehebel L. 150. 

Ohne Zugstangenablaufgarnitur. 

Mit flexiblen PEX-Anschlussschläuchen G 3/8. 

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. 

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
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