

Waschtisch-Einhebelmischer
Einhebelmischer für Einlochmontage H. 60 L. 100
Mischbatterie mit Bügelgriff

Artikelnummer: 2220


Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage H. 60 L. 110 mit Hygiene-Strahlregler. 

Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. 

Keine Gefahr einer ungewollten Vermischung von Warm- und Kaltwasser.

Ohne Rückflussverhinderer an den Zuläufen.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min. 

Betätigung durch Bügelgriff. 

Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Polypropylen. 

Mit flexiblen PEX-Anschlussschläuchen G 3/8.

Verstärkte Befestigungen.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
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