**Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne**

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H. 145 L. 215

Mischbatterie mit Bügelgriff

Artikelnummer: **2210**

Ausschreibungstext

Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einloch-Einhebelmischer mit Schwenkauslauf H. 145 L. 215 mit Hygiene-Strahlregler.

Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.

Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt.

Körper und Auslauf aus Messing verchromt.

Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Bügelgriff.

Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.