**Elektronisches Ventil TEMPOMATIC mit Wechselauslauf BIOCLIP**

Wand-Ventil mit Infrarotsensor und Einmalauslauf

Netzbetrieb

Artikelnummer: **20801T2**

Ausschreibungstext

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Paneelmontage.

Elektronisches Ventil mit abnehmbarem BIOCLIP-Auslauf.

Ventil mit Infrarotsensor mit 1 abnehmbaren Einmalauslauf aus recyclingfähigem Hostaform® L. 125.

Externe Elektronik-Box IP65.

Für Netzbetrieb mit Trafo 230/12 V.

Auslauf und Wandflansch innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge begrenzt auf 4 l/min bei 3 bar.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Mit separatem Sensor für Paneelmontage.

Magnetventil G 3/8B mit Schutzfilter.

Wandflansch Ø 60 aus Messing verchromt.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand.

Elektronisches Ventil besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Ventil mit 30 Jahren Garantie.

Zwei Schließprogramme möglich:

Standard-Modus: automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit;

ON-/OFF-Modus: gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Im ON/OFF-Modus Infrarotsensor 90° versetzt positionieren.