

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP
Hoher Einloch-Einhebelmischer mit EP-Kartusche
Einhebelmischer mit Hygienehebel L. 185

Artikelnummer: 2565T1EP


Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion, Standmontage. 

Einloch-Einhebelmischer mit festem Auslauf H. 160 L. 140.

Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. 

Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt). 

Konstante Entnahmetemperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.

Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. 

Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min. 

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Mit Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt. 

Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. 

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. 

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion besonders für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken geeignet.

Einloch-Mischbatterie für bewegungseingeschränkte Personen geeignet.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
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