**Waschtisch-Einhebelmischer**

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H.195 L.150

Ohne Zugstangenablaufgarnitur

Artikelnummer: **25061T1**

Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H. 195 L. 150 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.

Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit Warmwasserbegrenzung unmontiert geliefert.

Auslauf mit glatten Innenseiten.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Pin-Hebel.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Mit flexiblen PEX-Anschlussschläuchen G 3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.