

Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne
Hoher Einhebelmischer für Einlochmontage mit Keramikkartusche
Schwenkbarer, abnehmbarer Einmalauslauf

Artikelnummer: 2871T3


Ausschreibungstext

Hoher Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einhebelmischer für Einlochmontage mit hohem Schwenkauslauf H. 320.

Einhebelmischer mit 1 abnehmbarem Einmalauslauf im Lieferumfang enthalten. 

Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. 

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Keine Gefahr einer ungewollten Vermischung von Warm- und Kaltwasser.

Ohne Rückflussverhinderer an den Zuläufen.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.

Hygienehebel L. 185 für handkontaktfreie Betätigung.

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
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