

Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne
Hoher Einloch-Einhebelmischer mit Keramikkartusche
Einhebelmischer mit festem Auslauf H. 305 L. 140

Artikelnummer: 2565T3


Ausschreibungstext

Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage.

Einloch-Einhebelmischer mit festem Auslauf H. 305 L. 140.

Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. 

Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen). 

Keine Gefahr einer ungewollten Vermischung von Warm- und Kaltwasser.

Ohne Rückflussverhinderer an den Zuläufen.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar. 

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Mit Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt. 

Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8.

Verstärkte Befestigungen durch 2 Edelstahlbolzen. 

Einhebelmischer besonders für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken geeignet.

Einloch-Mischbatterie für bewegungseingeschränkte Personen geeignet.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
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