

Einhebelmischer für Spültisch oder Waschrinne
Hoher Einhebelmischer für Einlochmontage mit Keramikkartusche
Einhebelmischer mit Schwenkauslauf H. 305 L.140

Artikelnummer: 2564T3


Ausschreibungstext

Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage. 

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H. 305 L.140.

Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. 

Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. 

Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen). 

Keine Gefahr einer ungewollten Vermischung von Warm- und Kaltwasser.

Ohne Rückflussverhinderer an den Zuläufen.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Mit Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt. 

Mit flexiblen PEX-Anschlussschläuchen G 3/8.

Verstärkte Befestigungen durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
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