**Waschtisch-Einhebelmischer**

Mischbatterie für Wandmontage mit Schwenkauslauf L. 150, Bügelgriff

Mit Standard S-Anschlüssen

Artikelnummer: **2446S**

Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage.

Mit flachem Schwenkauslauf unten L. 150 und Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min.

Körper aus Messing verchromt.

Mit Bügelgriff.

Mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

30 Jahre Garantie.