**Spültisch-Einhebelmischer**

Mischbatterie Wandmontage mit Schwenkauslauf L.200, Hygienehebel L.150

Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK

Artikelnummer: **2519L**

Ausschreibungstext

Spültisch-Einhebelmischer für Wandmontage.

Wandmontierte Mischbatterie mit Schwenkauslauf L. 200 mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Selbstentleerender Auslauf unten Ø 22 mit Strahlregler mit Messingstern.

Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar.

Körper aus Messing verchromt.

Betätigung durch Hygienehebel L. 150.

Mischbatterie mit Mittenabstand 150 mm geliefert mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.