**Spültisch-Einhebelmischer**

Mischbatterie Wandmontage mit Schwenkauslauf L.200, Hygienehebel L.150

Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK

Artikelnummer: **2519L**

Ausschreibungstext

Spültisch-Einhebelmischer für Wandmontage mit Schwenkauslauf L. 200.

Selbstentleerender Auslauf Ø 22 unten mit Strahlregler mit Messingstern.

Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Hygienehebel L. 150.

Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

30 Jahre Garantie.