

Brauseeinhebelmischer
Einhebelmischer für Wandmontage, Bügelgriff
Mit Standard S-Anschlüssen

Artikelnummer: 2539S


Ausschreibungstext

Brause-Einhebelmischer für Wandmontage.

Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. 

Keine Gefahr einer ungewollten Vermischung von Warm- und Kaltwasser.

Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min. 

Körper aus Messing verchromt und Betätigung mit Bügelgriff.

Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer. 

Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B. 

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
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