**Duschsystem mit Thermostatarmatur Securitouch**

Sequentiell Mischbatterie mit Thermostat ohne Rückflussverhinderer

Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK

Artikelnummer: **H9641**

Ausschreibungstext

Duschsystem für Aufputzmontage bestehend aus:

• Brausearmatur mit sequentiell gesteuertem SECURITHERM Thermostat, einzeln (Art. H9640).

Sequentiell Mischbatterie mit Thermostat: öffnet und schließt im Kaltwasserbereich.

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von TWW und TW.

Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.

Sequentielle Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Sequentielle verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperatureinstellbereich von Kaltwasser bis 39 °C mit entriegelbarem Temperaturanschlag bei 39 °C.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Körper mit glatten Innenflächen und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Körper aus Messing verchromt, mit Hygienehebel L. 100.

Brauseabgang G 3/4B oben.

Mischbatterie für Wanmontage mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.

Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

• Fester Brausekopf TONIC JET mit automatischem Durchflussmengenregler.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Verkalkungsarme und suizidhemmende Düse mit einstellbarem Strahlwinkel.

Körper aus Messing massiv verchromt und Befestigung durch verdeckte Stiftschraube.

• Brauserohr Ø 16 mit Schelle für verstärkte Wandbefestigung (Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten).

Duschsystem mit 30 Jahren Garantie.