**Selbstentleerendes Duschsystem mit Einhebelmischer**

Einhebelmischer

Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK

Artikelnummer: **2539HYG**

Ausschreibungstext

Duschsystem mit Einhebelmischer und Entleerventil.

• Brausearmatur mit Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung:

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt, mit Bügelgriff.

Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.

Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

• Handbrause (Art. 813) mit Brauseschlauch (Art. 834T3) und schwenkbarem verchromtem Wandhalter (Art. 845).

• Entleerventil gegen Stagnation G 1/2 x G 1/2B zur Anordnung zwischen Brauseabgang und Brauseschlauch, zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause (begrenzt Bakterienwachstum) (Art. 880).

30 Jahre Garantie.