**Brausegarnitur 5-strahlig**

Brausestange Ø 25

Artikelnummer: **803**

Ausschreibungstext

Brausegarnitur 5-strahlig.

- Brausestange Edelstahl verchromt anpassbar Ø 25, Gesamtlänge 580 mm, Mittenabstand 540 mm,

- Höhenverstellbarer und schwenkbarer Brauseschieber,

- Seifenablage verchromt,

- Brauseschlauch BICOLOR aus PVC Lebensmittelqualität metalloplastisch glatt L. 1,50 m (Art. 834T1).

- Handbrause Anti-Kalk Ø 100 aus ABS verchromt, 5-strahlig: Regen, Massage, Soft, Regen + Massage, Regen + Soft (Art. 813).

- Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).