**Einhebelmischer für Fernbetätigung**

Einhebelmischer für Armaturen mit Auszugbrause

Mischbatterie mit Bügelgriff

Artikelnummer: **2542**

Ausschreibungstext

Einhebelmischer einzeln für Fernbetätigung, für Tischeinbau.

Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Betätigung durch Bügelgriff.

Körper aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.

Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Spültisch-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Einhand-Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie