**Eckventil G 1/2B**

Mit integriertem Rohrunterbrecher

Artikelnummer: **158100**

Ausschreibungstext

Eckventil G 1/2B.

Keramikoberteil mit vollständiger Öffnung nach 1/4-Umdrehung.

Rohrunterbrecher und Rückflussverhinderer integriert (zum Schutz der Trinkwasserinstallation vor Verunreinigungen durch Rückfließen).

Körper aus Messing verchromt.

30 Jahre Garantie.