**Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 100 l/min**

Auf Standsäulen

Für große Spülwannen

Artikelnummer: **5603**

Ausschreibungstext

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage G 3/4B, auf Standsäulen Mittenabstand 150 mm, für große Spülwannen.

Schwenkauslauf Ø 22 H. 380 L. 300.

Strahlregler mit Messingstern.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.

Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.

Durchflussmenge 100 l/min bei 3 bar, für große Spülwannen geeignet.

Vollständige Öffnung nach 1/2-Umdrehung.

Auslauf innen glatt.

Gegossener Armaturenkörper sowie Auslauf aus Messing verchromt.

Verstärkte Befestigung, mit Anschluss-Gewindestutzen.

30 Jahre Garantie.