**Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 100 l/min**

Für große Spülwannen

Artikelnummer: **5610**

Ausschreibungstext

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage für Großküche.

Zweigriffmischer für Spültische und -wannen mit Schwenkauslauf H. 315 L. 300.

Strahlregler mit Messingstern.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.

Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.

Durchflussmenge 100 l/min bei 3 bar, für große Spülwannen geeignet.

Vollständige Öffnung nach 1/2-Umdrehung.

Auslauf innen glatt.

Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.

Mit Kupferrohr-Anschluss.

Verstärkte Befestigung.

Geeignet für intensive Nutzung in der Großküche.

30 Jahre Garantie.