**Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 100 l/min**

Mischbatterie mit Auslauf H. 315 L. 300

Mischbatterie für große Spülwannen

Artikelnummer: **5610**

Ausschreibungstext

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage für Großküche.

Zweigriffmischer für Spültische und -wannen mit Schwenkauslauf H. 315 L. 300.

Auslauf mit glatten Innenflächen und mit Strahlregler mit Messingstern.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.

Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.

Durchflussmenge 100 l/min bei 3 bar, für große Spülwannen geeignet.

Vollständige Öffnung nach 1/2-Umdrehung.

Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.

Mit Kupferrohr-Anschluss.

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage mit verstärkten Befestigungen.

Mischer geeignet für intensive Nutzung in der Großküche.

Großküchenarmatur mit 30 Jahren Garantie.