**Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 100 l/min**

Zweigriffmischer mit großer Wasserleistung für Spültische und -wannen

Auf Standsäule

Artikelnummer: **5612**

Ausschreibungstext

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage für Großküche.

Zweigriffmischer für Einlochmontage auf Standsäule zur Montage am Küchenherd.

Zweigriffmischer für Spültische und -wannen mit Schwenkauslauf H. 650 L. 300.

Strahlregler mit Messingstern.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.

Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.

Durchflussmenge 100 l/min bei 3 bar.

Vollständige Öffnung nach 1/2-Umdrehung.

Auslauf innen glatt.

Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.

Mit Kupferrohr-Anschluss.

Geeignet für intensive Nutzung in der Großküche.

Verstärkte Befestigung.

30 Jahre Garantie.