**Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer**

Ohne Auslaufventil

Schlauch we + Handbrause m. verkalkungsarmer Düse

Artikelnummer: **6693**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett, ohne Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Einhebelmischer mit Pin-Hebel für Einloch-Standmontage.

Mischbatterie mit flexiblen PEX-Anschlussschläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern im Lieferumfang.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.