**Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer**

Mit Auslaufventil und Auslaufrohr schwenkbar

Schlauch schw + Handbr. m. verkalkungsarmer Düse

Artikelnummer: **5625**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil.

Einhebelmischer mit Pin-Hebel für Einloch-Standmontage.

Geeignet für die intensive Nutzung in der Großküche.

Mischbatterie mit flexiblen PEX-Anschlussschläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern im Lieferumfang.

Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200.

- Volle Wasserleistung 16 l/min nach 1/4-Umdrehung.

- Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff.

Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433010).

Verkalkungsarme Handbrause und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.