**Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4**

Batterien integriert

Paneel L. 190, Elektronik integriert

Artikelnummer: **443526**

Ausschreibungstext

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Paneelmontage:

Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.

Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.

Für Montage auf Paneel 1 bis 24 mm.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Vorabsperrung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.