**Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4**

Netzbetrieb mit Steckernetzteil

Elektronik integriert

Artikelnummer: **440101**

Ausschreibungstext

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:

Netzbetrieb 230/6 V mit Steckernetzteil.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Edelstahl verchromt.

Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.

PEX-Anschlussschlauch G 3/8 mit Schutzfilter.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.