**Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX**

Einhandbedienung

Artikelnummer: **795100**

Ausschreibungstext

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Standmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Körper aus Messing verchromt.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung.

Ergonomischer Bediengriff aus Metall verchromt.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.