**Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP**

Mit Antiblockiersicherheit (AB)

Wandmontage, 1/2"

Artikelnummer: **746001**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Wandmontage:

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Messing verchromt, Anschluss G 1/2B.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen der Bedienkappe.

30 Jahre Garantie.