**Schwenkbarer Schwanenhalsauslauf**

L. 200 mm, H. 200 mm

Standmontage

Artikelnummer: **967202**

Ausschreibungstext

Schwanenhalsauslauf G 1/2B.

L. 200 mm, H. 200 mm.

Befestigung durch Kontermutter.

Messing verchromt.

Verkalkungsarmer Strahlregler eingestellt auf 3 l/min.

30 Jahre Garantie.