**Starres Auslaufrohr**

L. 150 mm, H. 170 mm

Standmontage

Artikelnummer: **204001**

Ausschreibungstext

Auslaufrohr Ø 16, G 1/2B.

L. 150 mm, H. 170 mm.

Messing verchromt.

Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Verkalkungsarmer Strahlregler eingestellt auf 3 l/min.

30 Jahre Garantie.