**Auslauf starr mit Rosette**

L. 170 mm

Hinterwandmontage 165 mm

Artikelnummer: **947157**

Ausschreibungstext

Auslauf Ø 32, G 1/2B.

L. 170 mm.

Für Hinterwandmontage ≤ 165 mm mit Verdrehsicherung.

Gewindestange zuschneidbar.

Messing massiv verchromt.

Verkalkungsarmer Strahlregler eingestellt auf 3 l/min.

30 Jahre Garantie.