**Auslauf CORBIN**

L. 120 mm, H. 60 mm

Paneelmontage

Artikelnummer: **941922**

Ausschreibungstext

Auslaufrohr Ø 18, G 1/2B.

L. 120 mm.

Für Paneelmontage ≤ 10 mm.

Messing verchromt.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler eingestellt auf 3 l/min.

30 Jahre Garantie.