**Duschelement TEMPOMIX**

Selbstschließend, mit Einhandsteuerung

Anschluss verdeckt, Brausekopf fest, Aluminum

Artikelnummer: **790310**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschelement mit festem Brausekopf:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B, ohne Vorabsperrungen.

Mischbatterie TEMPOMIX mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.