**Duschelement TEMPOSOFT**

Selbstschließend, Anschluss oben

Brausekopf fest, Aluminum

Artikelnummer: **749300**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschelement:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT für Versorgung mit vorgemischtem Wasser.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Fester Brausekopf ROUND vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Anschluss von oben mit gerader Vorabsperrung.

Anschluss G 1/2B mit vorgemischtem Wasser.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfilter.

Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.