**Duscharmatur TEMPOMATIC**

Elektronisch

Hinterwandmontage 150 mm

Artikelnummer: **452150**

Ausschreibungstext

Elektronische Duscharmatur für Hinterwandmontage:

Elektronische Armatur TEMPOMATIC für vorgemischtes Wasser.

Für Wandstärken ≤ 155 mm.

Steuerung durch mitgelieferte Elektronik-Box, mit Magnetventil 1/2".

Mit Trafo 230/12 V.

2 Betriebsmodi:

- Automatik-Betrieb mit Präsenzerfassung.

- ON/OFF-Betrieb mit gezielter Betätigung durch Annäherung der Hand ~10 cm.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Laufzeit einstellbar von 30 bis 60 Sekunden.

Durchflussmenge 20 l/min.

Messing massiv verchromt.

Flächenbündige Rosette.

Gewindestange zuschneidbar.

Elektronische Duscharmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.