**Duschkombination TEMPOMIX**

Selbstschließend, mit Einhandsteuerung

Hinterwandmont. 220 mm, Mischbatt., Br-Ko. ROUND

Artikelnummer: **796209**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschkombination für Hinterwandmontage:

Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3/4".

Für Wandstärke ≤ 220 mm.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur).

Suizidhemmende Kappe.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Armaturenkörper und Brausekopf aus Messing massiv.

Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Bediengriff aus Metall verchromt.

Gewindestangen zuschneidbar.

30 Jahre Garantie.