**Duscharmatur TEMPOSOFT 2**

Selbstschließend

Unterputzmontage, besonders leichte Betätigung

Artikelnummer: **749428**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duscharmatur für Unterputzmontage:

Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 G 1/2B für vorgemischtes Wasser.

Für Unterputzmontage.

Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert Ø 130.

Abstand der Rosette einstellbar von 1 bis 5 mm.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 6 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Körper aus Messing massiv.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).