**Duscharmatur TEMPOSOFT 2**

Selbstschließend

AP, Durchgangsform, besonders leichte Betätigung

Artikelnummer: **747800**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duscharmatur für Aufputzmontage:

Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 G 1/2B für vorgemischtes Wasser.

Für Aufputzmontage.

Durchgangsform für Anschluss von unten.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 6 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Körper aus Messing massiv verchromt.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.