**Duscharmatur TEMPOSTOP**

Selbstschließend

AP, mit einstellbarer Durchflussmenge, G 3/4B

Artikelnummer: **749700**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duscharmatur für Aufputzmontage:

Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP G 3/4B für Anschluss von unten mit vorgemischtem Wasser.

Für Aufputzmontage.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt.

30 Jahre Garantie.