**Duscharmatur TEMPOSTOP**

Selbstschließend

AP, ohne einstellbare Durchflussmenge, G 3/4B

Artikelnummer: **749000**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duscharmatur für Aufputzmontage:

Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP G 3/4B für Anschluss von unten mit vorgemischtem Wasser.

Für Aufputzmontage.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 75 l/min bei 3 bar.

Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt.

30 Jahre Garantie.