**Brausekopf TONIC JET**

Verkalkungsarm

Aufputzmontage mit Brauserohr G 3/4 und Schelle

Artikelnummer: **712020**

Ausschreibungstext

Fester, verkalkungsarmer Brausekopf für Aufputzmontage:

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Automatischer Durchflussmengenregler.

Verkalkungsarme und suizidhemmende Düse mit einstellbarem Strahlwinkel.

Messing massiv verchromt.

Befestigung durch verdeckte Stiftschraube.

Selbsttätige Entleerung nach der Nutzung verhindert Wasserstagnation (keine Rückstände von Wasser oder Schmutzpartikeln).

Brauserohr G 3/4 und Schelle (mit Befestigungsschrauben).

30 Jahre Garantie.