**Durchflussbegrenzer**

10 l/min ± 10 %

Artikelnummer: **927015.5P**

Ausschreibungstext

Durchflussbegrenzer.

G 1/2 x G 1/2B.

Empfohlen für Wannenfüllarmaturen mit automatischem Umsteller.

Erzeugt Gegendruck und hält Position Brause auch bei abnehmenden Fließdruck.

10 l/min bei 3 bar ± 10 %.

Verpackungseinheit 5 Stück.

30 Jahre Garantie.