**Brausekopf**

Mit Sieb

Unterputzmontage

Artikelnummer: **64000**

Ausschreibungstext

Brausekopf für Wandmontage mit Sieb:

Kompakte Bauweise, fest und vandalengeschützt.

Siebeinsatz mit 5 Strahlscheiben.

Befestigung durch verdeckte Stiftschraube.

40 l/min bei 3 bar ohne Durchflussbegrenzer.

Für Unterputz-Wasseranschluss.

30 Jahre Garantie.