**Kontermutter**

Mit 3 Befestigungsschrauben

G 1/2

Artikelnummer: **826315**

Ausschreibungstext

Kontermutter aus Messing blank, G 1/2.

Für hinter der Wand montierte Ventile und Ausläufe 1/2".

Als Verstärkungsflansch hinter der Wand oder unter dem Waschtisch.

Mit 3 Edelstahlschrauben.

Unterlegscheibe Ø 44 im Lieferumfang enthalten.

30 Jahre Garantie.