**Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT**

Für Mischwasser von 30 bis 60 °C

Körper Messing vernickelt, 2-6 Armaturen, G3/4B

Artikelnummer: **733020**

Ausschreibungstext

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser von 30 bis 60 °C:

Zur Versorgung von 2 bis 6 Entnahmestellen (je nach Durchflussmenge).

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Temperatur einstellbar zwischen 30 und 60 °C, vom Installateur verriegelbar.

Körper aus Merssing.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Empfohlener Durchfluss: von 5 bis 18 l/min.

Thermische Desinfektionen möglich.

G 3/4B.

Mittenabstand: 40 mm.

30 Jahre Garantie.