**Urinalspüler TEMPOSTOP**

Spülzeit 3 Sekunden

Eckventil 1/2"

Artikelnummer: **778000**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Druckspüler für Urinal, Aufputzmontage:

Für Standard-, Absaug- oder Standurinal.

Für Wandmontage.

Spülzeit ~3 Sekunden.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Geeignet für Regenwasser.

Körper aus Messing verchromt G 1/2B.

Wandrosette.

Eckventil für Unterputzanschluss.

30 Jahre Garantie.