

WC-Druckspüler TEMPOMATIC
Elektronische Ausführung für Netzbetrieb
Hinterwandmontage 30 mm

Artikelnummer: 463030


Ausschreibungstext

Elektronischer WC-Druckspüler für Hinterwandmontage: 

Netzbetrieb, mit Magnetventil 1". 

Mit Trafo 230/12 V. 

Externe Elektronik-Box IP65. 

Für Hinterwandmontage mit Wandstärke ≤ 30 mm. 

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung. 

Auslösung automatisch berührungslos nach Verlassen des Nutzers oder Auslösung gezielt (durch Annäherung der Hand etwa 4 cm an den Sensor). 

Spülzeit ~7 Sekunden, einstellbar von 3 bis 12 Sekunden. 

Erfassungsabstand und Durchfluss-/Spülmenge einstellbar. 

Mit Vorabsperrung G 1 x G 1. 

Rohrunterbrecher Ø 32. 

Steckmuffe Ø 32/55. 

Flächenbündige Rosette. 

Gewindestange zuschneidbar. 

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für Regen-, Grau- und Meerwasser.

Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 

30 Jahre Garantie.
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