**WC-Druckspüler Set TEMPOFLUX 1**

Selbstschließend

Aufputzmontage, Eck-Vorabsperrung

Artikelnummer: **761002**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Druckspüler Set für WC, Aufputzmontage:

Für Aufputzmontage.

Besonders leichte Betätigung.

Spülzeit ~7 Sekunden.

Rohrunterbrecher.

Eck-Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung.

Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt.

Eckanschluss G 3/4B.

Mit verchromtem Spülrohr aus Edelstahl, Schelle und Spülrohrverbinder.

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für Regenwasser.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.