**WC-Druckspüler Set TEMPOCHASSE**

Selbstschließend

Aufputzmontage, mit Eck-Vorabsperrung

Artikelnummer: **760005**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Druckspüler Set für WC, Aufputzmontage:

Für Aufputzmontage.

Für herkömmliche WC-Becken.

Spülzeit ~7 Sekunden.

Rohrunterbrecher.

Eck-Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung G 1 aus Messing verchromt.

Körper und Bedienelement aus Messing massiv verchromt.

Stoßfester Mechanismus.

Spülrohrverbinder Ø 32/55 mit Schelle.

Gebogenes Spülrohr Edelstahl hochglanzpoliert Ø 32 mit Mutter und Schelle.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für Regenwasser.

30 Jahre Garantie.